|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  **Kirchturm mit Mobilfunkanlage** | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortlicher | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
| Diese Anweisung gilt für das Besteigen des Kirchturms | | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten** | | | | |  |  |
| [https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/9/c/csm_W009_Warnung_vor_Biogefaehrdung_498a2ff917.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/9/c/csm_W009_Warnung_vor_Biogefaehrdung_1a51b45f9d.jpg)[https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/5/8/csm_W018_Warnung_vor_automatischem_Anlauf_1e31972293.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/5/8/csm_W018_Warnung_vor_automatischem_Anlauf_f5fe4d3f4d.jpg)[https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/c/6/csm_W008_Warnung_vor_Absturzgefahr_c66b1a3acd.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/c/6/csm_W008_Warnung_vor_Absturzgefahr_056d93edca.jpg) | * Gefahr durch Sturz von der Leiter * Gefahr durch Umkippen, Abrutschen, Bruch oder Umkanten der Leiter * Gefahr durch Herabfallen von Gegenständen   [https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/6/9/csm_W005_Warnung_vor_nicht_ionisierender_Strahlung_30b18d5dad.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/6/9/csm_W005_Warnung_vor_nicht_ionisierender_Strahlung_50cfe4e1cb.jpg) | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
| [https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/0/0/csm_P007_Kein_Zutritt_fuer_Personen_mit_Herzschrittmachern_b2307535ee.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/0/0/csm_P007_Kein_Zutritt_fuer_Personen_mit_Herzschrittmachern_e50e552f36.jpg)[https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/f/1/csm_P003_Keine_offene_Flamme_82682996fb.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/f/1/csm_P003_Keine_offene_Flamme_f04e237beb.jpg) [https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/7/csm_D-P006_Zutritt_fuer_Unbefugte_verboten_42c291d0d4.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/7/csm_D-P006_Zutritt_fuer_Unbefugte_verboten_7042d6ebaf.jpg) | * Leiter vor Verwendung durch Benutzer überprüfen, Prüfzeichen beachten, keine beschädigten Leitern benutzen. * [https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/7/9/csm_M021_Vor_Wartung_oder_Reparatur_freischalten_d2a198559d.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/7/9/csm_M021_Vor_Wartung_oder_Reparatur_freischalten_151bb595a8.jpg)Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten. * Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen. * Stehleitern nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen. * [https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/3/csm_M010_Schutzkleidung_benutzen_398f76f3c9.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/3/3/csm_M010_Schutzkleidung_benutzen_eb1a81b432.jpg)An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden. * Bei Stehleitern müssen die Spreizsicherungen immer gespannt sein. * Die oberste Stufe einer Stehleiter darf nur betreten werden, wenn eine Sicherheits brücke und Haltevorrichtung vorhanden ist. * [https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/7/5/csm_M017_Atemschutz_benutzen_1990c03b0d.jpg](https://www.bghm.de/fileadmin/_processed_/7/5/csm_M017_Atemschutz_benutzen_6f9c002170.jpg)Geschlossene Schuhe tragen, Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). * Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. * Von Stehleitern darf nicht auf andere hochgelegene Plätze übergestiegen werden * Stehleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. * Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern. | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. * Vorgesetzte informieren. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Sofortmaßnahmen am Unfallort, Ersthelfer heranziehen * Unfall melden.   **Notruf:**  **Ersthelfer:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Leiternbeauftragter: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |