|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Be- und Entladen von Fahrzeugen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Verrutschende, umkippende oder herabfallende Ladung. * Verletzungen durch zurückschlagende Ladebordwand. * Zurückschlagen von Auffahrrampen. | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Be- und Entladetätigkeiten dürfen nur von unterwiesenen Personen durchgeführt werden. * Geeignete Körperschutzmittel, wie Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, Handschuhe * und Warnweste tragen. * Be- und Entladestellen im öffentlichen Verkehrsbereich ausreichend sichern. * Geeignete Lastaufnahmemittel, wie Greifer, Zangen, Palettengabel, Lasthaken, verwenden. * Nur einwandfreie, nicht beschädigte Anschlagmittel (Ketten, Seile) verwenden. * Verladegeräte, wie Krane, Bagger, Lader, Gabelstapler dürfen nur von unterwiesenen Personen nach Angaben des Herstellers eingesetzt werden. * Personen dürfen sich nie unter der schwebenden Last aufhalten. * Beim Beladevorgang ist das Führerhaus des Transportfahrzeuges zu verlassen. * Ladeschienen müssen gegen Abrutschen gesichert sein und dürfen eine Steigung von 17o nicht überschreiten. * Beim Befahren von Ladeschienen oder Rampen ist ggf. ein Einweiser einzusetzen. * Ladebordwände vorsichtig öffnen, dabei seitlich neben die Bordwand stellen. * Auf eine ausreichende Ladungssicherung achten. * Ladungsschwerpunkt möglichst niedrig halten. * Für Unbefugte ist der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Ladestelle untersagt | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Unfallstelle absperren. * Verkehrssicherung der Unfallstelle im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs vornehmen. * Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten. * Rettungswagen/Arzt rufen. * Unternehmer/Vorgesetzten informieren.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. * Ladeschienen und Anschlagmittel sind vor dem Einsatz auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen. | | | |  |