|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Gehörschutz im Lärmbereich** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Schwerhörigkeit. * Diese Schwerhörigkeit kann durch einzelne Lärmspitzen unmittelbar oder durch langjährigen Dauerlärm entstehen. * Nichthören von Warnsignalen beim Tragen von Gehörschutz kann zu Unfällen führen. | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen getragen werden. * Gehörschutz muss über die gesamte Arbeitsschicht bzw. über alle Lärmphasen getragen werden. * Vor der Benutzung ist der Gehörschutz auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen. * Gehörschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden (siehe Herstellerangaben). * Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden. * Gehörschutz muss so ausgewählt werden, dass die Schalldämmung ausreichend hoch ist. * Sprachverständlichkeit sollte ermöglicht sein. * Bei Gefahr muss die Hörbarkeit von Warnsignalen garantiert sein. * Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur dürfen nicht getragen werden, wenn sie von Maschinen erfasst werden können. | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Gehörschützer sind in geeigneten Behältern staubdicht aufzubewahren. * Sie sind nach den Herstellerangaben regelmäßig zu reinigen. * Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln. * Mängel an Gehörschützern sind umgehend der Technik zu melden. | | | |  |