|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Mäharbeiten** **(Rasenmäher, Aufsitzmäher, Balkenmäher)** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
|  | * Weggeschleuderte Fremdkörper können Personen verletzen.
* Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug.
* Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile.
* Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube.
* Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden.
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Die Unfallverhütungsvorschrift und die Bedienungsanleitung beachten.
* Die Mähgeräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden.
* Bei Mäharbeiten sind Sicherheitsschuhe und ggf. Gehörschutz zu tragen.
* Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen!
* Beim Mähen immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand (Herstellerangaben beachten!) zu anderen Personen einhalten.
* Fremdkörper auf der zu mähenden Fläche sind vorher zu entfernen.
* An Böschungen immer quer zum Hang mähen. Bei Abrutschgefahr wird der Mäher durch eine 2. Person mit einem Seil gesichert, evtl. Steigeisen tragen.
* Bei Verstopfungen zunächst den Motor abstellen und warten bis das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist.
* Die Einstellung der Schnitthöhe darf nur bei Stillstand der Werkzeuge erfolgen.
* Außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten.
* Mähgeräte dürfen nur transportiert werden, wenn der Motor ausgeschaltet und das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. Auf ausreichende Ladungssicherung achten!
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten.
* Vor Arbeiten am Schneidwerkzeug erst den Zündkerzenstecker abziehen.
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten.
* Rettungswagen/Arzt rufen.
* Vorgesetzten informieren.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
* Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.
* Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.
 |  |