|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Mäharbeiten**  **(Rasenmäher, Aufsitzmäher, Balkenmäher)** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
|  | * Weggeschleuderte Fremdkörper können Personen verletzen. * Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug. * Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile. * Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube. * Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden. | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Die Unfallverhütungsvorschrift und die Bedienungsanleitung beachten. * Die Mähgeräte dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden. * Bei Mäharbeiten sind Sicherheitsschuhe und ggf. Gehörschutz zu tragen. * Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen! * Beim Mähen immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand (Herstellerangaben beachten!) zu anderen Personen einhalten. * Fremdkörper auf der zu mähenden Fläche sind vorher zu entfernen. * An Böschungen immer quer zum Hang mähen. Bei Abrutschgefahr wird der Mäher durch eine 2. Person mit einem Seil gesichert, evtl. Steigeisen tragen. * Bei Verstopfungen zunächst den Motor abstellen und warten bis das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. * Die Einstellung der Schnitthöhe darf nur bei Stillstand der Werkzeuge erfolgen. * Außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten. * Mähgeräte dürfen nur transportiert werden, wenn der Motor ausgeschaltet und das Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist. Auf ausreichende Ladungssicherung achten! | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Motor ausschalten und Werkzeugstillstand abwarten. * Vor Arbeiten am Schneidwerkzeug erst den Zündkerzenstecker abziehen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten. * Rettungswagen/Arzt rufen. * Vorgesetzten informieren.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. * Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren und das Schneidwerkzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. * Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen. | | | |  |