|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Schutzbrille**  **Gestellschutzbrillen, Korbbrillen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Schutzbrillen sollen die Gefährdung der Augen durch umherfliegende Splitter und Fragmente (z.B. durch Explosionen, Implosionen, Bruch und Zerreißen) sowie verspritzende Stoffe (z.B. beim Um- und Abfüllen, durch Siedeverzüge, heftige Reaktionen, Gasentwicklung, Explosionen, Implosionen) vermeiden. | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Bei allen Arbeiten sind Gestellschutzbrillen mit Seitenschutz zu tragen. * Beim Umgang mit besonders gefährlichen Stoffen (sehr giftige, krebserzeugende, erbgutverändernde, reproduktionstoxische, besonders schwere Augenverletzungen verursachende Stoffe) Korbbrille tragen. * Schutzbrillen wegen Kontaminationsgefahr nicht auf dem überall ablegen. | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Bei verkratzten Gläsern Austausch veranlassen. * Bei Defekten am Gestell Reparatur veranlassen. * Verloren gegangene Seitenschutzteile ersetzen lassen. * Nicht bequem sitzende Brillen vom Fachmann anpassen lassen. * Bei Sehproblemen Augenarzt konsultieren. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Schutzbrillen immer in sauberer Verpackung oder Etui lagern und bereithalten. * Bei Verschmutzungen mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen. * Beim Aufsetzten auf guten und sicheren Sitz achten. | | | |  |