|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Reifenmontagearbeiten**  |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Gefahr durch Lärm
* Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile
* Gefahr durch belastete Stäube der Bremsanlage
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Tragen von enganliegender Kleidung
* Bei der Arbeit keine Armbanduhr, Ringe, Ketten oder ähnliche Schmuckstücke tragen
* Gehörschutz und Schutzbrille tragen.
* Längere Haare sind durch ein Haarnetz oder sonstige Maßnahmen zu sichern
* Nur Schlagschrauber verwenden, die Luft nicht auf die Felge blasen.
* Zur Vermeidung von Staubbildung die Felgen und Reifen nur nass reinigen; wenn möglich Radwaschanlagen nutzen.
* Vorgeschädigte Reifen sind unbrauchbar zu machen.
* Beim Aufpumpen des Reifens Schutzeinrichtung zum Auffangen wegfliegender Teile aufstellen. Personen aus dem Gefahrenbereich fernhalten.
* Das Befüllen des Reifens muss überwacht werden und die höchstzulässigen Montage-Luftdrücke dürfen nicht überschritten werden.

**Bei großen Rädern von LKW und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen:*** An Reifenmontiermaschinen mit senkrecht stehenden Rädern müssen die Arbeiten mit schweren Reifen (z.B. EM Reifen) von 2 Personen durchgeführt werden.
* Bei Reifen mit einem Durchmesser > 1,4 m oder einem Gewicht > 200 kg müssen Einrichtungen zum Schutz vor dem Umfallen eingesetzt werden.
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Mängel an dem Wagenheber sind umgehend der Technik zu melden
* Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Ersthelfer informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen.
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **regelmäßiger E-Check** der Geräte durch eine Elektrofachkraft
 |  |