|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Bügeleisen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-W026--.jpgheiße Oberflächen (Bügelmulde) * die zugeführte Heizenergie (elektrischer Strom) * Stolpergefahr durch herumliegende Kabel * heiße Dämpfe | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung des Bügeleisens ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten * Ausschließlich zum Bügeln von Textilien zu verwenden * Falls eine Kabelaufwicklung vorhanden ist, ist diese zu benutzen * Vor dem Einfüllen von Wasser in den Vorratsbehälter ist der Netzstecker zu ziehen. * Das Netzkabel darf nicht mit der heißen Bügeleisenfläche in Kontakt kommen | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
| Gefahr_leer | * Bei Schäden: Ausschalten und Technik informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen * Bei der Reinigung sind die Angaben hierzu des Herstellers zu beachten | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Mängel sind umgehend zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **regelmäßiger E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  |