|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Kochfelder** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | Es bestehen Gefährdungen durch:   * Heiße Kochstellen * Überhitztes Öl und Fett * Die offene Gasflamme (Gasherd) * Sprünge in der Glaskeramik (E- Herd) | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
| GEBO_015 | * Vor erstmaliger Benutzung der Kochfelder ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten * Bei Arbeiten mit heißen Töpfen und Bratpfannen Topflappen oder geeignete Handschuhe benutzen * Die Kochfelder nicht als Ablage benutzen. Abgelagerte Gegenstände, können bei unbeabsichtigtem Einschal­ten verschmoren oder Brände verursachen (E- und Gasherd!) * Vorsicht bei der Zugabe von Wasser in Öl- und Fettmischungen | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Vorgesetzte/n informieren. * Bei Schäden, Ausschalten und Technik informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Mängel sind umgehend dem Vorgesetzten oder der Technik zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **Regelmäßiger E- Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  |