|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Küchenmaschinen** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
|  | * Gefahr durch elektrischen Strom
* Verbrühungsgefahr durch Wasserdampf beim Verarbeiten von heißem Mixgut
* Gefahr von schweren Schnittverletzungen durch schnelllaufende, rotierende Messer
* Gefahr durch unkontrolliert startende Maschine
* Verletzungsgefahr beim Austausch der Schneidwerkzeuge und Zubehörteile
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung ist die Betriebsanleitung zu lesen und die weitergehenden Angaben des Herstellers sind zu beachten.
* Die Anschlussleitung ist beim Aufbau der Maschine sicher zu verlegen und auf sichtbare Beschädigungen hin zu kontrollieren.
* Beim Verarbeiten von heißem Mixgut ist der Deckel geschlossen zu halten. Mit dem Austritt von heißem Wasserdampf ist zu rechnen.
* Arbeitskleidung (Kittel oder Schürze) tragen.
* Bei laufender Maschine nicht in den Gefahrenbereich greifen. Deckel geschlossen halten.
* Um einen unkontrollierten Start der Maschine zu verhindern, darf das Gerät nur über den Maschinenschalter ein- und ausgeschaltet werden. Der Einsatz von fernbedienbaren Steckdosen oder Zeitschaltuhren ist nicht gestattet.
* Vor dem Wechsel von Anbauteilen ist der Netzstecker zu ziehen.
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Bei Schäden Ausschalten und Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Mängel sind umgehend der Technik bzw. dem Vorgesetzten zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Regelmäßiger E- Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |