|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Kühl- und Gefriergeräte** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | Es bestehen Gefährdungen durch:   * Unzulässige Aufstellungsorte * Unzureichende Standsicherheit * Sehr kalte Metallteile * die eingesetzte Betriebsenergie (elektrischer Strom) * Überhitzung des Aggregates durch offenstehende Tür (Brandgefahr) | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung der Kühl- u. Gefriergeräte ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten * Türen sind immer verschlossen zu halten * Geräte müssen immer gut belüftet und nie neben Wärmequellen aufgestellt werden * Belüftungsgitter dürfen nie zugestellt werden * Die oberste Beschickungsebene muss einsehbar sein | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Bei Schäden Ausschalten und Technik informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Mängel sind umgehend der Technik bzw. dem Vorgesetzten zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * regelmäßiger E- Check durch Elektrofachkraft | | | |  |