|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Laubbläser / Laubsauggerät** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * wegfliegende Fremdkörper können Personen verletzen.
* Verletzungsgefahr durch umlaufende Luftturbine.
* Verbrennungsgefahr durch heiße Maschinenteile.
* Abgase, Vibrationen, Lärm, organische Stäube, biologische Arbeitsstoffe.
* Austretende Öle und Kraftstoffe können die Umwelt gefährden.
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Die Bedienungsanleitung beachten.
* Bei Arbeiten mit dem Laubblasgerät sind Sicherheitsschuhe, Gehörschutz,
* Augenschutz und ggf. Atemschutz zu tragen.
* Beim Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden, nicht rauchen!
* Benzolreduzierte Kraftstoffe verwenden.
* Es ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen Personen einzuhalten
* (Herstellerangaben beachten!).
* Vor dem Verlassen der Maschine ist der Motor abzustellen.
* Beim Transport auf ausreichende Ladungssicherung achten.
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Motor ausschalten und Stillstand der Turbine abwarten.
* Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten Zündkerzenstecker ziehen.
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.
* Vor Arbeitsbeginn sind die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen zu kontrollieren.
* Reparaturen nur von Fachpersonal (befähigte Person) durchführen lassen.
 |  |