|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Wassersprudler unter Verwendung von** **PET-/Kunststoffflaschen** SodaStream Cool & EasyTM |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Verletzungsgefahr durch unter Druck stehenden Behälter
* Verletzungsgefahr durch kalten CO²-Behälter
* Verletzungsgefahr durch beschädigte oder ungeeignete (Sprudler-)Flasche(n)
* Temperaturen von unter 1°C oder über 50 °C schädigen das Material der PET-Sprudlerflaschen; Flaschen dürfen nicht mehr verwendet werden, wenn sie diesen Temperaturen ausgesetzt waren.
* Bei Temperaturen von über 50°C und/oder bei direkter Sonneneinstrahlung kann der Kohlensäure-Zylinder explodieren.
* Erstickungsgefahr! Aus einem beschädigten Kohlensäure-Zylinder kann Kohlendioxid entweichen. Ein Kohlensäureaustritt kann in schlecht belüfteten Räumen zu Unwohlsein bzw. zu Erstickung führen.
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | **Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und beachten!*** Wassersprudler darf nur von Erwachsenen verwendet werden**.**
* Verwenden Sie den Wassersprudler ausschließlich in aufrechter Position.
* Keine Nutzung/Lagerung in Räumen < 3 m².
* Besprudeln Sie keine leeren Flaschen.
* Besprudeln Sie ausschließlich (Leitungs-)Wasser.
* Besprudeln Sie **kein Wasser mit Zusätzen** (u.a. Sirup) oder andere Getränke.
* Geben Sie Sirup immer erst nach dem Sprudeln dazu.
* Verwenden Sie ausschließlich SodaStream-Kunststoffflaschen mit Schraubgewinde.
* SodaStream Glasflaschen dürfen in diesem Gerät nicht verwendet werden.
* Keine beschädigten oder verformten Flaschen verwenden; Haltbarkeitsdatum beachten!
* Ausschließlich geeignete Kohlensäure-Zylinder von SodaStream oder Soda-Club verwenden.

**Verhaltensregeln*** Unterziehen Sie den Wassersprudler und das Zubehör vor Nutzung einer Sichtprüfung.
* Prüfen Sie vor dem Gebrauch den Kohlensäurezylinder und das Ventil auf Dellen, Löcher oder sonstige Schäden.
* Wenn Sie einen Mangel finden, verwenden Sie den Kohlensäure-Zylinder nicht und kontaktieren Sie den SodaStream-Kundenservice.
* Transportieren Sie den Wassersprudler nicht mit eingesetztem Zylinder.
* Kunststoffflasche nicht während des Sprudelvorganges entnehmen.
* Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände zur Reinigung des Wassersprudlers.
* Reinigen Sie den Wassersprudler und die PET-Sprudlerflaschen nicht in der Spülmaschine, sondern ausschließlich mit handwarmem Wasser.
* Tauchen Sie den Wassersprudler nie in Wasser ein.

**Umgang mit Kohlensäure-Zylinder*** Enthält Gas unter Druck! Kann bei Erwärmen explodieren! An einem gut belüfteten Ort aufbewahren, vor Wärmequellen über 50°C und vor Sonneneinstrahlung schützen.
* Kohlensäure-Zylinder nicht werfen und nicht fallen lassen.
* Verwendung nur im SodaStream-Wassersprudler. Zylinder nicht beschädigen oder verbrennen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Wenn Sie einen Mangel am Gerät bzw. am Zubehör (PET-Flasche oder Kohlensäure-Zylinder) finden, wenden Sie sich an den nächsten SodaStream-Kundenservice. **– E R S**
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | **Erstickungsgefahr bei plötzlichem Kohlensäureaustritt*** Bei Schwindel oder Unwohlsein, den Raum, in dem sich der Wassersprudler befindet, gründlich für einen ganzen Tag lüften.
* Ins Freie gehen und frische Luft einatmen.
* Kohlensäure-Zylinder nicht anfassen, während Kohlensäure austritt; Zylinder im Wassersprudler belassen.
* Nach Kohlensäureaustritt einen Tag warten; danach den Kohlensäure-Zylinder aus dem Wassersprudler entfernen.
* Zylinder an einem gut belüfteten Ort oder im Freien lagern.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | **Reinigung*** Reinigungshinweise für den Wassersprudler und das Zubehör gemäß der Gebrauchsanweisung beachten.
* PET-Flaschen sind nicht geeignet für die Spülmaschinenreinigung.

**Wartung & Reparatur*** Wartungs- und Reparaturarbeiten sind ausschließlich von Kundenservicevertretern durchzuführen, die von SodaStream autorisiert sind.

**Entsorgung*** Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien.
* In der Europäischen Union dürfen Sie das erworbene Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Produkt über den Sperrmüll oder die Wertstoffhöfe vor Ort und beachten Sie alle einschlägigen Vorschriften.
* Geben Sie den Zylinder am Ende der Nutzungsdauer in gutem Zustand direkt an SodaStream zurück. Wenden Sie sich hierzu direkt an den SodaStream-Kundenservice.

**Rechtliche Folgen*** Bei Sach- und Personenschäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung und die Garantie. Für Folgeschäden übernimmt SodaStream keine Haftung.
 |  |