|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Waschmaschine** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Unsachgemäße Handhabung von Wasch- und Waschhilfsmitteln
* Quetsch-, Scher- und Fangstellen an der rotierenden Trommel
* die zugeführte Heizenergie (elektrischer Strom)
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung der Waschmaschine ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen
* Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten
* Auf Gefährdungen bzgl. Des verwendeten Waschmittels achten
* Nach der Dosierung von Wasch- und Waschhilfsmittel sind die Hände zu waschen
* Gerät vor dem Öffnen stets ausschalten
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Das Gerät bei Störungen sofort abschalten, sichern und Technik informieren
* Reparaturen sind grundsätzlich nur vom Kundendienst durchzuführen
* Das Gerät umgehend vom Netz nehmen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Mängel sind umgehend der Technik bzw. dem Vorgesetzten zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **regelmäßiger E- Check** durch Elektrofachkraft
 |  |