|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg  | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungsbereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortlicher |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Spülmaschinenreiniger** |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |  |  |
| **W00** | * Flüssigreiniger: Schwere Verletzungen von Haut, Schleimhaut und Augen; starke Reaktion mit Säuren und Wasser unter großer Wärmeentwicklung, dadurch Bildung giftiger Gase. Mit Metallen ist die Bildung explosiver Wasserstoff-Luft-Gemische möglich
* Pulver: Verätzungen, Reizungen von Haut, Schleimhaut und Augen. Bei Kontakt des Pulvers mit Säure entstehen giftige Gase
* Schädlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben
 |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |  |  |
|  | * Befüllen der Geschirrspülmaschine mit dem Reinigungsmittel nur durch unterwiesene Personen. Für die Befüllung laugenbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
* Hinweise auf dem Etikett sowie der Gebrauchsanweisung des Herstellers beachten
* Nicht mit anderen Produkten mischen. Für gute Belüftung im Raum sorgen
* Getrennt von Nahrungsmitteln lagern. Während der Benutzung nicht essen, trinken oder rauchen
* Berührung mit den Augen, Händen, Haut und Kleidung vermeiden
* Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Kühl und trocken lagern. Nicht zusammen mit Säuren und Metallen lagern
 |  |
| **VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |  |  |
|  | * Nur mit Schutzbrille und Schutzhandschuhen arbeiten. Hautkontakt vermeiden.
* Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen
* Flüssigreiniger: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Universalbinder) aufnehmen
* Pulver: Mechanisch aufnehmen, Staubbildung vermeiden
* Entsorgung gemäß Herstellerangaben. Reste mit viel Wasser wegspülen
* Im Brandfall: Löschmaßnahmen nur durch die Feuerwehr
 |  |
| **VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE** |  |  |
|  | * Nach einatmen: Ruhe, reichlich Frischluftzufuhr, Arzt/-Ärztin hinzuziehen
* Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Unverletztes Auge sofort schützen. Sofort Arzt/Ärztin aufsuchen
* Nach Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen, mit viel Wasser abwaschen. Arzt/Ärztin hinzuziehen
* Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt/Ärztin hinzuziehen
* Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittels bereithalten
* Unfall dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandbuch eintragen

**Notruf: Ersthelfer:** |  |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |  |  |
|  | * Entsorgung gemäß Herstellerangabe
 |  |