|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Backofen** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Gefahr durch den heißen Luftschwall oder heißen Wasserdampf beim Öffnen der Tür
* Gefahren durch heiße Metallteile des Backofens
* Gefahr durch die eingesetzte Heizenergie bzw. elektrischer Strom
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung des Backofens ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen
* Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten.
* Ggf. Arbeitskleidung (Kittel oder Schürze) tragen.
* Bei Arbeiten am heißen Backofen Topflappen oder geeignete Handschuhe benutzen.
* Im Backofen grundsätzlich keine Gegenstände aufbewahren, die bei unbeabsichtigtem Einschal­ten eine Gefahr bringen.
 | **G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M006--.jpg** |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Bei Schäden Ausschalten und Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Mängel sind umgehend zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Regelmäßiger E- Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |