|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Bügeleisen** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-W026--.jpgheiße Oberflächen (Bügelmulde)
* die zugeführte Heizenergie (elektrischer Strom)
* Stolpergefahr durch herumliegende Kabel
* heiße Dämpfe
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung des Bügeleisens ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen
* Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten
* Ausschließlich zum Bügeln von Textilien zu verwenden
* Falls eine Kabelaufwicklung vorhanden ist, ist diese zu benutzen
* Vor dem Einfüllen von Wasser in den Vorratsbehälter ist der Netzstecker zu ziehen.
* Das Netzkabel darf nicht mit der heißen Bügeleisenfläche in Kontakt kommen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
| Gefahr_leer | * Bei Schäden: Ausschalten und Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
* Bei der Reinigung sind die Angaben hierzu des Herstellers zu beachten
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Mängel sind umgehend zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **regelmäßiger E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |