|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Gemüseschneidemaschine** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
| **W00** | * Schnittverletzungen am Werkzeug * Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen der Maschine | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten * Bedienungsanleitung des Herstellers beachten * Auf Stabile Aufstellung achten, ggf. Radbremsen prüfen * Beim Zuführen des Gemüses schnittfeste Handschuhe tragen   **Beim Messerausbau**   * Messer abdecken * Schnittfeste Handschuhe tragen * Nur Qualifiziertes Personal einsetzen   **Reinigung, Wartung, Kontrolltätigkeiten**   * Maschine unbedingt vom Netz trennen * Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Sonst Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten; vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Festgestellte Mängel sind dem Vorgesetzten sofort mitzuteilen * Bei gravierenden sicherheitstechnischen Mängeln Gerät nicht weiter zu betreiben | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen. * Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren. * Instandsetzung nur durch beauftragte Personen bzw. Fachfirmen * Sicherheitseinrichtungen in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, durch einen Sachkundigen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen | | | |  |