|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Kochfelder** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | Es bestehen Gefährdungen durch:* Heiße Kochstellen
* Überhitztes Öl und Fett
* Die offene Gasflamme (Gasherd)
* Sprünge in der Glaskeramik (E- Herd)
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
| GEBO_015 | * Vor erstmaliger Benutzung der Kochfelder ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen
* Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten
* Bei Arbeiten mit heißen Töpfen und Bratpfannen Topflappen oder geeignete Handschuhe benutzen
* Die Kochfelder nicht als Ablage benutzen. Abgelagerte Gegenstände, können bei unbeabsichtigtem Einschal­ten verschmoren oder Brände verursachen (E- und Gasherd!)
* Vorsicht bei der Zugabe von Wasser in Öl- und Fettmischungen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Vorgesetzte/n informieren.
* Bei Schäden, Ausschalten und Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Geräte gemäß Betriebsanleitung regelmäßig warten und prüfen lassen.
* Bei abgelaufenen Prüfplaketten Vorgesetzte/n informieren.
* Mängel sind umgehend dem Vorgesetzten oder der Technik zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Regelmäßiger E- Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |