|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Geschirrspülmaschinen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
|  | Es bestehen Gefährdungen durch:   * heiße Oberflächen * Kontakt mit heißen Flüssigkeiten und/oder heißem Dampf * unvorsichtiges Hantieren mit Messern, Gläsern und Gabeln * die zugeführte Energie (elektrischer Strom) | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Die Geschirrspülmaschine darf nur von unterwiesenem Personal benutzt werden. * Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten. * Das Bedienungspersonal ist verpflichtet, auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz zu achten. * Es dürfen keine Betriebsstoffe eingefüllt werden, die nicht vom Maschinenhersteller freigegeben worden sind. * Benutzen Sie die für Küchenarbeitsplätze vorgeschriebene Schutzausrüstung sowohl zu Ihrem eigenen Schutz als auch aus hygienischen Gründen. * Tür langsam öffnen und Wasserdampf vorsichtig abziehen lassen. | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Das Gerät bei Störungen sofort abschalten, sichern und die Technik informieren. * Reparaturen sind grundsätzlich nur vom Kundendienst durchzuführen. * Das Gerät umgehend vom Netz nehmen. | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Mängel sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **regelmäßiger E- Check** durch Elektrofachkraft | | | |  |