|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | | **BETRIEBSANWEISUNG**  Geltungs-  bereich: | Datum:  ................................  Unterschrift Verantwortliche/r | |
| **Anwendungsbereich** | | | | |  |  |
|  | **Küchenmaschinen** | | | |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** | | | | |  |  |
|  | * Gefahr durch elektrischen Strom * Verbrühungsgefahr durch Wasserdampf beim Verarbeiten von heißem Mixgut * Gefahr von schweren Schnittverletzungen durch schnelllaufende, rotierende Messer * Gefahr durch unkontrolliert startende Maschine * Verletzungsgefahr beim Austausch der Schneidwerkzeuge und Zubehörteile | | | |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung ist die Betriebsanleitung zu lesen und die weitergehenden Angaben des Herstellers sind zu beachten. * Die Anschlussleitung ist beim Aufbau der Maschine sicher zu verlegen und auf sichtbare Beschädigungen hin zu kontrollieren. * Beim Verarbeiten von heißem Mixgut ist der Deckel geschlossen zu halten. Mit dem Austritt von heißem Wasserdampf ist zu rechnen. * Arbeitskleidung (Kittel oder Schürze) tragen. * Bei laufender Maschine nicht in den Gefahrenbereich greifen. Deckel geschlossen halten. * Um einen unkontrollierten Start der Maschine zu verhindern, darf das Gerät nur über den Maschinenschalter ein- und ausgeschaltet werden. Der Einsatz von fernbedienbaren Steckdosen oder Zeitschaltuhren ist nicht gestattet. * Vor dem Wechsel von Anbauteilen ist der Netzstecker zu ziehen. | | |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** | | | | |  |  |
|  | * Bei Schäden Ausschalten und Technik informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** | | | | |  |  |
|  | * Gerät ausschalten. * Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen. * Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen. * Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten. * Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.   **Notruf: Ersthelfer/in:** | | | |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** | | | | |  |  |
|  | * Mängel sind umgehend der Technik bzw. dem Vorgesetzten zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **Regelmäßiger E- Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  |