|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://egv-portal/VisImport_EGV_Prod/Verwaltung/Corporate%20Design/Logo-Druck/EBK_Logo_4c.jpg | **BETRIEBSANWEISUNG**Geltungs-bereich:  | Datum: ................................Unterschrift Verantwortliche/r |
| **Anwendungsbereich** |  |  |
|  |  **Wäschetrockner** |
| **Gefahren für die Beschäftigten und die Umwelt** |  |  |
| **W00** | * Ansammlung von Kondenswasser auf dem Boden (Rutschgefahr)
* Einklemmen der Hände in der Tür des Gerätes
* Brandgefahr durch Selbstentzündung von fettverschmutzten Textilien
* die zugeführte Heizenergie (elektrischer Strom)
 |  |
| **Erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |  |  |
|  | * Vor erstmaliger Benutzung des Wäschetrockners ist die Gebrauchsanweisung des Herstellers zu lesen
* Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten
* Ausschließlich zum Trocknen von Textilien zu verwenden
* Getrocknete Wäsche vor dem Stapeln auskühlen lassen
 |  |
| **Maßnahmen bei Betriebsstörungen** |  |  |
|  | * Bei Schäden, Ausschalten und Technik informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
* Der Wäschetrockner ist nach jeder Benutzung zu reinigen (Flusensieb)
* Vor der Reinigung muss der Wäschetrockner bis auf Handwärme abgekühlt sein
* Keine aggressiven oder bleichenden Reinigungsmittel verwenden. Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
 |  |
| **Maßnahmen bei Unfällen/Notfällen und zur Ersten Hilfe** |  |  |
|  | * Gerät ausschalten.
* Selbstschutz beachten; Verletzte/n bergen.
* Verletzte/n beruhigen; Ersthelfer/in hinzuziehen.
* Erste Hilfe leisten, Rettungskette einleiten.
* Unfall der/dem nächsten Vorgesetzten melden und Verletzung im Verbandblock eintragen.

**Notruf: Ersthelfer/in:** |  |
| **Zusätzliche notwendige Maßnahmen** |  |  |
|  | * Mängel sind umgehend der Technik bzw. dem Vorgesetzten zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Regelmäßiger E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |